Editing directions for 5th TSG file

Pump off (all water measurements bad) from

2009/09/09 13:43:52    51600.   0.5965   0.9580  -0.3615  27.9432   0.554   2.434089  69.04664 -105.12251 252.572144 1   0.185  0.000E+00    6

to

2009/09/10 14:40:22    69558.   3.5780  18.2951 -14.7171  25.2357   0.659   3.443566  69.10808 -105.05404 253.611374 1   0.220  0.000E+00    6

T-intake and Fluorometer good but T-lab, C-lab, S-lab bad from

2009/09/10 14:40:22    69558.   3.5780  18.2951 -14.7171  25.2357   0.659   3.443566  69.10808 -105.05404 253.611374 1   0.220  0.000E+00    6

to

2009/09/20 10:18:52   239220.   4.9258  18.5036 -13.5779  20.9569   0.702   2.923347  69.10916 -105.06900 263.429779 1   0.234  0.000E+00    6

Pump off (all water measurements bad) from

2009/09/20 10:18:52   239220.   4.9258  18.5036 -13.5779  20.9569   0.702   2.923347  69.10916 -105.06900 263.429779 1   0.234  0.000E+00    6

                to

2009/09/20 14:10:52   242004.   3.9769   4.3582  -0.3813  25.1074   0.665   2.432378  69.10916 -105.06874 263.590881 1   0.222  0.000E+00    6

Then all values fine again after

2009/09/20 14:10:52   242004.   3.9769   4.3582  -0.3813  25.1074   0.665   2.432378  69.10916 -105.06874 263.590881 1   0.222  0.000E+00    6